# 라벨 클릭 → 속성 팝업 (라벨 정보 모드)

**날짜**: 2026-06-24
**수정 파일**: `client/src/components/overlay/StationOverlay.tsx`

## 요구
영상의 라벨을 클릭하면 속성 팝업이 열리게.

## 구현 — "ℹ️ 라벨 정보" 모드
편집/세로화각 보정과 상호 배타인 토글 모드. 켜면 캔버스가 클릭을 받고, 라벨을 누르면 속성 팝업 표시.

- 상태 `infoMode`(+ref) + `infoPopup`(클릭한 라벨 속성·화면좌표). 모드 끄면 팝업 자동 닫힘.
- `onPoiPointerDown` 에 info 분기: 클릭점을 영상정규좌표로 변환(`clientToVideoNorm`) 후
  표시 중인 POI(`displayedPoiRef`)·측점(`displayedStRef`) 중 최근접(반경 ~0.04) 히트테스트.
  - 데이터 조회: POI=`allPoisRef`+`allStructuresRef`, 측점=`allGeoStationsRef`.
  - 표고 z = override(DEM/드래그) → 없으면 최근접 측점표고(`nearestCL`) → obj.z.
  - 드론 수평거리 = `toCameraCoords(...).distH`.
  - 빈 곳 클릭 시 팝업 닫힘.
- 캔버스 `pointer-events`/커서: editMode·fovMode(이동) 또는 **infoMode(pointer)** 일 때 활성.
- 팝업 UI: 제목(이모지)·종류·카테고리·위도·경도·표고(보정 표시)·드론 거리. ✕로 닫기.
  위치는 클릭한 라벨 화면좌표 옆(화면 밖으로 안 나가게 클램프).

## 표시 속성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제목 | cleanTitle (괄호 상/하 제거) |
| 종류·카테고리 | POI/측점 · 교량/터널/구교/지장물/측점 등 |
| 위도·경도 | 6자리 |
| 표고 | groundZ(m), override면 "(보정)" |
| 거리 | 드론 기준 수평거리(distH, m) |

## 참고
- 라벨이 보일 때(측점선 표시 ON)만 클릭 가능(숨김 상태면 히트 대상 없음).
- 팝업은 클릭 시점 위치에 고정(재생 중 라벨은 움직여도 팝업은 정보창으로 유지).

## 검증
- `npm run build -w client` (node20) tsc + vite build 통과.

**소요 시간**: 약 14분
**Context 사용량**: input ~410k / output ~7k tokens
