# 시간↔측점 대응표 '상세판' 다이어그램 — 측량 데이터 분리 + 투영 믹싱 상세화

**소요 시간**: 약 15분
**Context 사용량**: input ~200k / output ~7k tokens

## 요청

- 기존 대응표 그림에서 **철도 노선 측량 데이터를 별도 박스로 분리**하고,
  **GPS와 믹싱되는 부분(선로 수직 투영)을 더 구체적·상세하게** 표현.

## 산출물

- `docs/그림_시간측점대응표_상세.png` (2200×1420) / `.pdf` (압축)
- `scripts/fig_대응표_상세.py` — 재생성 스크립트
- 기존 단순판(`그림_시간측점대응표.*`)은 그대로 유지 (용도별 선택 사용)

## 구성

- **소스 2종 분리**: 회색 "영상 프레임(번호+GPS)" [드론이 촬영하며 기록] vs 청록 "철도 노선 측량 데이터(측점 목록·01)측점.csv)" [드론과 무관한 측량 성과·별도 입력] — 출처가 다름을 태그·색으로 명시
- **믹싱 패널(초록)**: "드론 GPS를 선로에 수직 투영해 측점값 산출"
  - 단계 3개: ① 측점들을 이어 선로 기준선 생성 ② GPS 점을 기준선에 수직 투영 ③ 발끝점의 이정 = 측점값
  - 미니 일러스트: 선로(측점 160k000·160k200 점) + 드론 GPS(파랑) + 빨간 점선 수직 투영 + 발끝점(160k130)
- 좌측 파랑(시간 계산) + 하단 황금(대응표 완성)은 기존 구성 유지

## 기술/검증

- PIL 직접 드로잉(디센더 잘림 회피), 점선 헬퍼(dash)·폰트 자동축소(fit) 추가.
- 1차 렌더 검토에서 라벨 2곳 겹침 발견·수정(GPS 라벨 화살표 겹침, 패널 하단 캡션 테두리 초과) 후 재렌더 육안 확인 ✅
