# 2026-07-03 특허 출원 초안 신규 작성 (그림 4장 포함)

**소요 시간**: 20분
**Context 사용량**: input 90k / output 15k tokens (추정)

## 요청
- 기존 특허 초안과 별개로 **새로 작성**하되, **이미지와 같이 정리**할 것
- 참고 문서: `D:\_project\20260612_abcvideo\docs\스테이션기반 플레이어_260703.html` (HWP 내보내기, 사내 보고서)
  - 구성: 프로그램 소개 → 필요 데이터 → 동작 원리 1(시간→스테이션) → 동작 원리 2(POI 맵핑) → 전체 흐름도 → **□ 특허(빈 절)**
  - 그림 4장(hd1~hd4) 포함

## 산출물
1. **`scripts/fig_POI투영_상세.py`** (신규) — 참고 문서의 투영 그림(hd3)을 PIL 고해상도(2200×1520)로 재작성
   → `docs/그림_POI투영_상세.png` / `.pdf` 생성 (소스 3종 → 투영 4단계 ①높이보완 ②좌표변환 ③시선회전 ④핀홀투영 + 미니 일러스트)
2. **`docs/특허_GhiVideo_출원초안_스테이션재생_POI맵핑.md`** (신규) + `.html` + `.pdf` (16페이지, md2docs.sh 변환)
   - 참고 문서의 순서·용어를 따름: 발명 1 = 측점(스테이션) 기반 재생, 발명 2 = POI 영상 정합 표시
   - 그림 4장 삽입: 그림_플레이어비교 / 그림_시간측점대응표_상세 / 그림_POI투영_상세(신규) / 그림_전체흐름도
   - 보고서 "□ 특허" 절에 붙여넣기 좋은 **"2. 특허 요지 (한눈 요약)"** 표 포함
   - 기존 초안 대비 추가된 청구 포인트: **POI 높이 보완(최근접 측점 실측 표고, DEM 불필요)**, **드래그 역투영 좌표 보정** — 코드 확인함 (geoProjection.ts 역투영·표고 역산, StationOverlay.tsx 드래그 처리)
   - 용어 준수: '스테이션기반 플레이어', '항공영상'(주행영상 아님 — 메모리 ghivideo-video-terminology)

## 참고
- 기존 초안 `docs/특허_GhiVideo_명세서초안_좌표투영_측점기반재생.md`(7/2 작성)는 그대로 유지 (SVG 개념도 버전)
- md 내 이미지 상대경로 때문에 변환은 docs 디렉토리에서 실행해야 함: `cd docs && ../scripts/md2docs.sh <파일.md>`
- 출원 시 그림은 흑백 선도로 재작성 필요(부록 B에 명기)
