# 2026-07-09 스테이션바 노선 밖 구간 진행 정지 수정

**소요 시간**: 4분
**Context 사용량**: input 500k / output 3k tokens

## 문제 (스크린샷 제보)

드론이 전진 중인데(영상 1:17, GPS 33.4084/126.2945) 하단 스테이션바 커서·배지(0k000)가 고정.

## 원인

측점이 로드되면서 스테이션바 이동거리축이 **측점 폴리라인 체이니지 투영 |Δ| 누적** 방식으로
동작하는데, 제주 비행은 **노선 시작점(0k000)에서 남서쪽 약 700m 밖에서 이륙해 접근**한다
(0k000 도달은 87.3초 시점). 노선 밖에서는 투영이 폴리라인 끝점(0k000)에 클램프 → 체이니지
변화량 0 → 접근 구간 내내(첫 87초) 커서·배지 정지.

## 수정 — client/src/stationbar/StationBar.tsx

- 이동거리축(frac)을 체이니지 |Δ| 대신 **GPS 실이동거리 누적**(±8프레임 이동평균 평활)으로 변경
  - 호버 시 정체(커서 정지) 특성 유지 + 노선 안팎 무관하게 실제 이동 반영
  - 측점 배지(최근접 측점)·구간 방향색(depChain/arrChain)은 기존 체이니지 기준 유지
  - 측점 없는 데이터셋용 GPS 폴백(직전 작업)과 계산 방식 일원화

## 검증 (실데이터 시뮬레이션, 세그먼트 1)

- 스크린샷 시점 t=77.8s: 이동 719m → 커서 37.7% (기존 방식은 0% 고정)
- 총 이동거리 1909m, 0k000 도달 87.3s — 도달 전 배지가 0k000인 것은 정상(최근접 측점)
- tsc+vite 빌드 통과, 54000 포트 새 번들(index-C1t_EPA4.js) 서빙

## 다음 단계 참고

- 배지는 "가장 가까운 측점"이라 노선 접근 전에는 0k000 고정이 맞는 동작 — 접근 구간을
  별도 표시(예: "노선 진입 전")하고 싶으면 chain 클램프 여부로 판별 가능
