# 2026-07-13 지오이드 설정 설명 (Q&A)

**소요 시간**: 2분
**Context 사용량**: input 2420k / output 1k tokens

## 내용 (코드 변경 없음)

지오이드(geoidOffset) = 타원체고(GPS)와 정표고(해발) 간 차이 보정값. 드론높이 모드에서만
사용: 라벨 높이 = 드론고도 − 지오이드 − 이격거리 (두 항은 사실상 합산).

- 기본 25.8 = 대전(회덕) 기준 잔재. 제주 지오이드고 ~21-25m
- 제주 CSV 드론고도는 정표고 확인(타원체고 174.4 − 26 = 148.4) → DEM 지물과 동일 기준이라
  원칙상 0 권장 (현재 사용자의 지오이드20+이격40 = 0+60 과 결과 동일)
- 지물 z 가 타원체고인 데이터셋에서는 지역 지오이드고를 넣어 기준 변환
