# 2026-07-13 선형을 마지막 표출 측점까지로 클립

**소요 시간**: 4분
**Context 사용량**: input 1620k / output 2k tokens

## 문제 (스크린샷 제보)

라벨은 0k800 까지인데 빨간 선형이 그 너머(표시 반경 1km 끝)까지 이어짐 —
직전 수정이 '반경' 기준이라 마지막 라벨~1km 사이의 라벨 없는 꼬리가 남았음.

## 수정 — StationOverlay.tsx buildLines

- 클립 기준을 반경(maxPoiRange) → **표시 반경 안에 들어온 측점 중 최원거리 + 20m** 로 변경
  (매 프레임 측점 71개 수평거리 스캔 — 비용 무시 가능)
- 측점이 하나도 반경 안에 없으면 기존 반경 클립 폴백

## 검증

- tsc+vite 빌드 통과, 새 번들(index-DshfapxL.js) 서빙
- 기하 검증: 스크린샷 상황(드론 ~0k000 부근, 0k900 이 1km 밖) → clipR ≈ 820m → 0k800 직후 선 종료
