# 특허 발굴 기술문서 작성 — 스테이션(측점) 기반 주행영상 플레이어 (HTML)

**소요 시간**: 약 20분
**Context 사용량**: input ~70k / output ~12k tokens

---

## 작업 개요

`docs/특허_추출_프롬프트.md`의 5단계 특허 발굴 절차를, 본 프로젝트(GhiVideo)가 실제로 구현한
**스테이션(측점)/위치 기반 주행영상 플레이어**에 적용하여 특허 발굴 기술문서를 HTML로 작성했다.

- 산출물: `docs/특허_스테이션기반_주행영상_플레이어.html` (자체완결 인라인 CSS, 다크 테마, 인쇄 가능)

## 근거 자료 (실구현 기반)

프롬프트의 "입력 자료"를 시간기반 추상 개념이 아니라 실제 코드/히스토리에서 추출:
- `2026-06-22_POI투영오차-개선.md` — 투영 파이프라인(TM→ENU→카메라→핀홀), 측점표고+지오이드,
  역투영 드래그 보정, 비등방 거리필터, title짝짓기/이상치거부
- `2026-04-01_RoutePanel-미니맵-추가.md` — 측점/㎞ 기반 미니맵·seek
- `2026-06-19_v2.0-import전환.md` — 측량 CSV 융합, 방향전환 추출
- `2026-04-01_StationOverlay-렌더링분석.md` — labelMap 사전계산 + RAF 보간

## 문서 구성 (5단계)

1. **기술요소 인벤토리** E1~E9 (측점색인, geo-registration, DEM-free 고도, 역투영보정, 비등방필터, 노이즈강건 등)
2. **특허적격 필터** — 과제/해결수단/비자명성/측정효과 표 + 부적합(E7·E8·E9) 판정
3. **발명 후보** A(측점기반 색인·탐색), B(측량측점 표고 DEM-free 정합), C(슬랜트거리보존 역투영 보정), D·E(중)
4. **청구항 초안** — B(방법+매체), C(시스템) 독립항 + 종속항, 카테고리 선택 근거
5. **선행기술 키워드** 국문/영문 각 5+ , IPC/CPC 추정 분류

## 결론 (출원 우선순위)

- 1순위: B+C 결합(정합 정확도 — 부각 42.7°→11°, DEM 대비 0.2m 검증된 효과)
- 2순위: A(측점 색인·탐색·위치고정 주석) — 다중회차 동기화 구현범위 [확인 필요]
- 3순위: D·E → 1·2순위 종속항으로 흡수
- 제외: E7·E8·E9(통상의 데이터 처리, 진보성 곤란)

## 출력 규칙 준수

- 추정 부분은 `[확인 필요]` 명시(다중회차 동기화, 위치앵커 주석 데이터모델, 청구 용어)
- 특허 부적합 요소는 사유와 함께 명시
- 결론에 1~3순위 + 제외 제시
