# 2026-07-14 선형 찌글찌글 — z 톱니 노이즈 평활

**소요 시간**: 8분
**Context 사용량**: input 3430k / output 4k tokens

## 문제 (스크린샷 제보)

같은 측점.kml 이 구글어스(평면)에선 매끈한데 영상 오버레이에선 선형이 지그재그로 꺾임.

## 원인 (데이터 검증)

선형 정점 z 가 104.9 ↔ 105.9 처럼 **±1m 양자화 톱니** (원본 제작 시 지형고도 샘플링 잔차,
부호 반전 톱니 7개, 최대 인접 z 차 12m). 평면 지도에선 z 가 안 보여 매끈하지만,
영상의 낮은 시야각 투영에선 1m 차이가 선 꺾임으로 증폭되어 보임.

## 수정 — geoData.ts parseKmz (선형 로드 시)

- 정점 z 에 **±3점 이동평균** 적용 — 톱니 7→1개, 최대 인접 z 차 12→2.7m,
  종단 경사는 보존(시작/끝 값 유지)

## 남은 개선 여지 (안내)

- 곡선 구간의 미세한 좌우 흔들림은 자세(yaw)가 아직 CSV 시각축인 잔차 —
  djmd 위치와의 교차상관으로 자세 시간축도 자동 정렬 가능(요청 시 구현)

## 검증

- tsc+vite 빌드 통과, 새 번들(index-Bs4i3DNJ.js) 서빙
