# 2026-07-13 측점을 드론높이/이격거리 적용에서 제외

**소요 시간**: 3분
**Context 사용량**: input 1390k / output 1k tokens

## 요청

측점(KML)은 '경로 표고' 슬라이더로 이미 높이가 제어되므로, '드론 높이와 POI 이격거리'
옵션 적용 대상에서 제외 (직전 1045 작업의 측점 적용을 되돌림).

## 수정 — StationOverlay.tsx

- RAF 측점 드로우: 드론높이 모드 분기 제거 → 항상 stA.z(경로표고 앵커) 사용
- 사전계산 측점 가시성 판정: 동일하게 sz(경로표고 앵커)로 복원

## 결과 — 높이 제어 체계

- **측점 라벨·드론 궤적·선형**: '경로 표고' 슬라이더
- **POI(지장물) 라벨**: 지면고도 모드 = 경로표고 앵커(gz) / 드론높이 모드 = 드론고도 − 이격거리

## 검증

- tsc+vite 빌드 통과, 새 번들(index-DsT-6KME.js) 서빙
