# 55000 포트 외부(LAN) 접속 활성화

**소요 시간**: 약 10분
**Context 사용량**: input ~450k / output ~30k tokens

## 결론
PM2 ghiVideo(55000) 를 같은 네트워크의 다른 기기에서 접속 가능하게 설정.
접속 주소: **http://172.16.40.179:55000/** (Windows 이더넷 LAN IP).

## 점검 결과
- 서버: `0.0.0.0:55000` 바인딩 ✓, CORS `origin:true`(모든 origin 허용) ✓ → 서버측 준비 완료.
- 차단 원인: WSL2 기본 NAT 모드 → WSL IP(172.21.50.250)는 LAN 직접 도달 불가.

## 조치 (Windows 관리자/UAC)
- netsh portproxy 추가: `0.0.0.0:55000 → 172.21.50.250:55000`
  (기존에 8080/3000/5173 등 동일 패턴 사용 중이라 55000만 추가)
- 방화벽 인바운드 허용 규칙 "WSL ghiVideo 55000" (TCP 55000) 추가.
- 스크립트: `C:\Windows\Temp\wsl_port_55000.cmd` (UAC 로 실행).

## 검증
- portproxy 목록에 55000 등록 확인.
- 방화벽 규칙 Enabled/Inbound/Allow 확인.
- Windows→`http://localhost:55000/` Invoke-WebRequest → **200**.

## 주의 / 후속
- WSL IP 는 재부팅/`wsl --shutdown` 시 변경 → portproxy(고정 172.21.50.250) 끊김. 재적용 필요.
  (요청 시 WSL IP 자동감지 재설정 스크립트 작성 가능)
- 172.16.x 사내망 한정. 인터넷 접속은 공유기/회사 방화벽 포트포워딩 추가 필요.
