# 2026-07-13 측점 Point z 타원체고 교정 실행 (사용자 승인)

**소요 시간**: 4분
**Context 사용량**: input 2720k / output 2k tokens

## 실행 내용 (사용자 "응 해줘" 승인)

- 경로 1-1·1-3 의 측점.kml: 측점 Point 71개 z 를 **같은 파일의 실측 타원체고 선형에
  세그먼트 투영·보간한 값**으로 교정 (원본 → 측점.kml.bak 백업)
- 보정량 +17.5~+39.7m (지오이드 ~25m + SRTM 국소 오차 제거분)
- 교정 후 측점 z 77.9~113.5m — 선형과 최대 편차 **0.05m** (교정 전 ~25m)

## 결과 — 데이터 기준 통일 완료

- 지장물(타원체고) + 선형(타원체고) + 측점(타원체고) + 드론 고도(자동 변환 +26.06m)
  → 전부 타원체고 기준. 지오이드 0/offZ 0 + 지면고도 모드에서 정합
- SRTM 근사가 실측 선형 기반으로 대체되어 수직 정확도도 개선
