# 2026-07-14 드론높이·이격거리 옵션 시 선형 분리 — 선형에도 동일 높이 규칙 적용

**소요 시간**: 5분
**Context 사용량**: input 5700k / output 2k tokens

## 요청

드론높이 + POI 이격거리 옵션을 켜면 측점 POI 라벨 높이는 바뀌는데 빨간 선형은
지형 z 에 남아 분리됨 → 선형도 동일하게 적용해 항상 같은 선상에 놓이게.

## 수정 — StationOverlay.tsx buildLines

- 드론높이 모드(poiDroneHeight)일 때 선형 정점을 측점/POI 라벨과 **동일한
  '드론고도 − geoidOffset − 이격거리' 평면**에 투영 (planeZ)
- 지면고도 모드(기본)는 기존대로 정점 z(측점 기준) 사용 — 무영향
- 라벨과 선이 같은 RAF 포즈(dronePose)를 공유하므로 평면 기준도 완전 동일

## 효과

드론높이/이격거리 슬라이더 조절 시 측점 라벨·POI·빨간 선형이 한 몸으로 이동 —
어떤 모드에서도 측점 POI 와 선형이 같은 선상 유지.

## 검증

- tsc+vite 빌드 통과, 새 번들(index-BDuURKji.js, 빌드 07.14 14:41) 서빙
- 적용: F5 새로고침(좌상단 빌드 시각 14:41 확인) → 폴더 재선택
