# 2026-07-15 종점(6+998) 이후 배지 고정 — '노선밖 +000' 카운트업으로 교체

**소요 시간**: 6분
**Context 사용량**: 작업분 input 100k / output 4k tokens · 누적 input 21800k / output 352k tokens

## 제보

6+998 이후 배지 값 변화 없음(고정). 이때 '노선밖 +000' 형식으로 표시 원함
(7+000 같은 측점값 표기가 아니라).

## 원인

시선값(viewChain)이 노선 끝(chMax=6998)에 **클램프** — lookahead 240 이면
드론이 끝을 300m 지날 때까지 배지가 6+998 에 얼어붙음.

## 수정 — StationBar.tsx

- ViewedPoint 에 **beyondM**(종점 초과량) 추가:
  - lookahead 활성: 클램프 전 시선값 − chMax (시선이 끝을 넘는 순간부터 0 → 증가)
  - 미설정: 물리 투영이 종점 클램프 시 끝점까지 직선거리
- 배지 우선순위: **beyondM > 0.5 → `노선밖 +NNN`**(3자리 0패딩, 단위 없음, 카운트업)
  → 그 외 기존 표기(값/노선밖 ±)
- 측점값 표기는 6+998 이 마지막 — 7+000 등 범위 밖 값은 표기되지 않음

## 반영

- 웹(index-BmnWJtb5.js, 07.15 15:36) + 포터블(StationPlayer-Portable) 갱신
- 확인: 종점 접근 → 6+99x → **노선밖 +000 → +001 → …** 증가
