# 2026-07-13 선형 실종(0k700 구간) — 관통 세그먼트 수정

**소요 시간**: 6분
**Context 사용량**: input 2880k / output 3k tokens

## 문제 (스크린샷 제보)

특정 구간(0k700~0k900 부근)에서만 선형(빨간 선)이 통째로 사라짐. 측점 라벨·궤적은 정상.

## 원인

선형 클립(마지막 표출 측점 반경)에서 "세그먼트 양끝이 모두 원 밖 → 생략" 처리 —
KML 선형은 직선 구간 정점 간격이 수백 m 라, **양끝은 밖이지만 세그먼트가 클립 원을
관통(현)하는 경우**가 흔함. 그 구간에선 화면에 보여야 할 선이 전부 생략됨.
실측 재현: 드론 0k700 상공(clipR 300m)에서 기존 코드 세그먼트 0개.

## 수정 — StationOverlay.tsx buildLines

- 양끝 밖 세그먼트도 원과의 교점을 계산해 **두 교점(t1<t2) 사이 구간(현)을 그림**
- 교점 계산을 clipTs(0~1 범위 근 목록)로 일반화 — 한쪽 밖 케이스도 진입/이탈 교점을
  방향에 맞게 선택(기존 first-match 로직 정리)

## 검증

- 실데이터 재현: 0k700 상공 기존 0개 → 수정 후 1개(관통 현) ✓
- tsc+vite 빌드 통과, 새 번들(index-Bh3NtoUq.js) 서빙
