# 2026-07-09 두 KML 데이터 로드 범위 확인 (Q&A)

**소요 시간**: 2분
**Context 사용량**: input 920k / output 1k tokens

## 질문

제주_중산간도로.kml 과 제주_중산간도로_지장물.kml 데이터를 모두 읽어오는지.

## 답변 (코드 변경 없음)

- 두 파일 모두 병합 파싱됨 (다중 KML 병합은 지장물 KML 대응 때 구현)
- 중산간도로.kml: STA 측점 71개 사용 ✅ / 선형중심선 LineString 은 미사용(고도 0 —
  측점 폴리라인으로 중심선 대체) / 5186_x/y 는 props 보관만
- 지장물.kml: 33개 전부 사용 ✅ (라벨+색상+좌표), 교량 3건 구조물 중복 등록,
  타입상세·높이 등은 팝업 props
- 표시는 POI 표시범위(기본 1km) 이내만 — 뒷구간(3k~6k998) 측점이 재생 중 안 보이는 건 정상
- 확인 방법: 콘솔 `[KMZ] POI 33 · 구조물 3 · 측점 71 로드(원본)` 로그
