# 2026-07-13 이격거리 조절 시 측점 라벨 동일 적용

**소요 시간**: 5분
**Context 사용량**: input 1290k / output 2k tokens

## 문제 (요청)

'드론 높이와 POI 이격거리' 조절이 POI 라벨에만 반영되고 측점(스테이션) 라벨은 고정 표고로
투영되어 함께 움직이지 않음.

## 수정 — client/src/components/overlay/StationOverlay.tsx

- RAF 측점 라벨 드로우: 드론높이 모드(poiDroneHeight=true)면 POI 와 동일하게
  `드론고도 − 지오이드 − 이격거리` 평면에 투영. 지면고도 모드면 기존 저장 표고(stA.z) 유지
- 사전계산의 측점 가시성 판정도 같은 높이 규칙으로 통일 (이격거리/모드 변경 시
  재계산은 기존 deps 로 이미 트리거됨)

## 동작

- 드론높이 모드 ON + 이격거리 슬라이더 조절 → POI·측점 라벨이 함께 위아래로 이동
- 지면고도 모드(기본) → 기존대로 경로표고 앵커(측점)·gz(POI) 사용, 이격거리 무관

## 검증

- tsc+vite 빌드 통과, 새 번들(index-DOYzU1-r.js) 서빙
