# 2026-07-13 측점.kml datum 불일치 발견 (사용자 승인 대기)

**소요 시간**: 6분
**Context 사용량**: input 2620k / output 3k tokens

## 사용자 확인

측점·지장물 KML 이 타원체고 기준이라고 확인 → 실파일 검증 수행.

## 검증 결과 (경로 1-1·1-3 동일)

- 지장물(77~144m)·선형(78~115m) = 타원체고 ✓
- **측점 Point(53~88m) = 정표고(DEM)** — 불일치. 이대로면 타원체고 자동 변환 후
  측점 라벨만 ~25m 낮게 표시됨

## 준비된 교정 (미실행 — 원본 덮어쓰기 보호로 차단)

- 측점 Point z ← 같은 파일의 타원체고 선형에 세그먼트 투영·z 보간 (지오이드 가정 불필요)
- 원본은 측점.kml.bak 백업
- 실행 조건: 사용자가 "측점.kml 덮어써서 교정" 명시 승인 시

## 대안

- 사용자가 GIS 도구에서 측점 z 를 타원체고로 재출력해 파일 교체
