# 2026-07-15 종점 이후 값 감소·끝 마크 6+998 — 단조 증가 카운트업으로 재정의

**소요 시간**: 6분
**Context 사용량**: 작업분 input 100k / output 4k tokens · 누적 input 22600k / output 366k tokens

## 제보 (스크린샷: 시작 '종점+137', 중간 '끝 6+998', 배지 '종점+099')

종점을 지나왔으니 스테이션은 계속 증가해야 하는데 값이 뒤섞임 —
우측 끝에 '끝'과 '종점+xxx' 가 있어야 함.

## 원인

종점 이후 beyondM 을 시선 여유(effLook) 기반으로 계산 — 드론이 멀어질수록
여유가 줄어 **+137 → 0 으로 감소**, 0 이 되는 지점이 '끝' 마크(6+998)로 찍히고
그 뒤는 노선밖 분기로 넘어가는 뒤죽박죽 상태.

## 수정 — StationBar.tsx (종점 이후 재정의)

- 투영이 끝점에 클램프(offSide=+1)되면 pj.distM 은 횡이격이 아니라
  **'종점을 지나온 거리'** → beyondM = 지나온 거리 + 주시거리
  - **단조 증가** ✓, 통과 직전 시선값(chMax+주시거리)과 **연속** ✓
  - viewOffM=0 으로 고정해 항상 '종점+' 표기(노선밖 분기 차단)
- 결과: 배지 종점+240 → +307 → … 증가, 바 좌측 '시작 종점+240', 우측 '끝 종점+xxx(최종)'

## 반영

- 웹(index-uaQSa9Kc.js, 07.15 15:59) + 포터블(StationPlayer-Portable) 갱신
