# 2026-07-13 지오이드 vs 이격거리 차이 설명 (Q&A)

**소요 시간**: 2분
**Context 사용량**: input 2450k / output 1k tokens

## 내용 (코드 변경 없음)

- 현재 수식(라벨높이 = 드론고도 − (지오이드 + 이격거리))에서는 둘이 합산되어 동일하게 동작
- 역할 구분: 지오이드 = 높이 기준 변환값(camera.json, 지역 물리량) /
  이격거리 = 표시 옵션(display.json, 눈대중 조절)
- 권장: 현 데이터(양쪽 정표고)에선 지오이드 0 고정 + 이격거리 단일 조절
- 제안(미실행): 지오이드 UI 고급 옵션화 — 사용자 요청 시
