# 2026-07-09 스테이션바 진행도 — 드론 정지 시 커서 정지 (이동거리축 폴백)

**소요 시간**: 10분
**Context 사용량**: input 240k / output 5k tokens

## 문제

드론이 이동을 멈췄는데(호버링) 하단 스테이션바 커서는 계속 증가.

## 원인

StationBar의 진행도 축(chainRef: 시간→누적 이동거리 비율)은 **측점 폴리라인 체이니지 기반**으로만
구성됨 (`frames + stations + stationLine` 필요). 제주 데이터셋은 측점이 없어 `ready=false`
→ `cumFracAtTime`이 **시간 선형 폴백**(`t / duration`) 사용 → 드론이 멈춰도 커서는 시간 비례로 전진.

실데이터 확인: 세그먼트 2에서 드론이 t=8~128s(120초), t=178~198s 두 번 호버링 —
사용자가 관측한 구간과 일치.

## 수정 내용 — client/src/stationbar/StationBar.tsx

- precompute useEffect에 **측점 없음 폴백** 추가: 드론 프레임만 있으면 GPS(위경도)를
  ±8프레임 이동평균으로 평활 후 프레임 간 수평거리 누적 → 정규화(frac)해 chainRef 구성.
  측점 기반 기능(배지/구간색/구조물 마크)은 기존대로 ready=false 비활성 유지
- `cumFracAtTime` / `timeAtFrac` 가드에서 `!ready` 제거 — chainRef 존재 여부만 확인
  (폴백 chainRef도 사용). 바 클릭 seek도 이동거리축 역변환으로 동작
- depChain/arrChain은 방향색 전용이라 폴백에선 더미(0/1)

## 검증 (실데이터 시뮬레이션, 세그먼트 2)

| 시점 | 기존(시간선형) | 수정(이동거리) |
|------|--------------|--------------|
| t=8s (호버 시작) | 4.1% | 8.0% |
| t=68s (호버 중) | 34.5% | 8.4% |
| t=128s (호버 끝) | 65.0% | 9.0% |

호버 120초 동안 커서가 사실상 정지(+1.0%p). 세그먼트 2 총 이동거리 460.2m.
tsc+vite 빌드 통과, 54000 포트 새 번들(index-quVWnwfd.js) 서빙 확인.

## 다음 단계 참고

- 정지 구간에서 커서가 멈추므로, 그 동안 시간은 흐르는데 커서가 안 움직이는 게 정상 동작
  (좌측 시간 배지는 계속 증가 — 서로 다른 축)
- 드론이 전 구간 정지(총 이동거리 0)인 극단 케이스는 frac 전부 0 → 커서 시작점 고정
- 세그먼트 전환(loadSegment) 시 frames 교체 → chainRef 자동 재구성됨
