# 2026-07-13 이격거리 권장값 (Q&A)

**소요 시간**: 2분
**Context 사용량**: input 2760k / output 1k tokens

## 답변 (코드 변경 없음)

- 1순위: **지면고도 모드에서는 이격거리 미사용** — 실측 타원체고 z 에 직접 배치(권장)
- 드론높이 모드 사용 시: 드론 174.4m − 비행구간 도로 95.8~113.5m = **61~79m, 평균 ~72m**
  → 이격거리 70~75 권장(지오이드 0 기준), 단일값 한계(도로 기복 18m) 안내
- 구 display.json(drop 40+geoid 20=60)은 datum 통일 전 값 — 갱신 필요
