# 2026-07-13 이격거리 측점 적용 복원

**소요 시간**: 3분
**Context 사용량**: input 2380k / output 1k tokens

## 요청

이격거리(드론높이 모드) 적용 시 측점 라벨도 함께 적용.
(1045 에 구현 → 1102 에 사용자 요청으로 제외했던 것을 재적용 — 현재 사용자 워크플로가
드론높이 모드(display.json poiDroneHeight=true, drop 40) 기반으로 바뀜)

## 수정 — StationOverlay.tsx

- RAF 측점 드로우 + 사전계산 가시성: 드론높이 모드면 `드론고도 − 지오이드 − 이격거리` 평면,
  지면고도 모드면 측점 표고(stA.z — DEM/타원체고 실값 또는 경로표고 앵커)

## 검증

- 빌드 통과, 새 번들(index-CXVVMHe3.js) 서빙
