# 2026-07-13 드론 시작 타원체고 활용성 (Q&A)

**소요 시간**: 3분
**Context 사용량**: input 2480k / output 1k tokens

## 질문

드론 시작 타원체고(route.json ellipsoidal_height=100.823)가 화면·지장물 맵핑에 도움이 되는지.

## 답변 (코드 변경 없음)

- 직접 개선 아님 — 수직 기준은 이미 정합(드론 CSV 정표고 148.4 ↔ DEM 지물 정표고).
  남은 오차의 주원인은 수평 요소(Yaw/초점/GPS)
- 유용한 경우: ① 타원체고 기준 지물 데이터의 지오이드 변환 상수 산출(핵심),
  ② 상대고도 로그 데이터셋의 절대고도 복원 기준, ③ 교차검증
- 제안(미구현): 타원체고 지물 폴더에서 지오이드고 = djmd 타원체고 − CSV 정표고(26.0m) 자동
  산출·변환, ellipsoidal_height 는 검증값 — 사용자 선택 대기
