# 2026-07-13 경로 1-3 폴더 형상 사전 검증 (Q&A)

**소요 시간**: 6분
**Context 사용량**: input 2230k / output 3k tokens

## 질문

새 형상 폴더(영상2 + 경로별 이름 camera/display/route.json + 지장물/측점.kml) 로딩 가능 여부.

## 검증 (코드 변경 없음) — 로딩 가능

- 영상 _0001/_0002 총 281.6s vs 로그 폭 282.4s → 정렬 성립
- JSON 3종 유효·인식(임의 접두 *.camera/display/route.json 규칙), KML z 보유 → byDem 불필요

## 발견 — z 기준 혼재 (주의)

- 측점(Point) 53~88m = 정표고(DEM) / 선형(LineString) 78~115m·지장물 77~144m = 타원체고
- 드론 고도(CSV)는 정표고 → 이대로면 선형·지장물이 측점 대비 ~25m 떠 보임
- 권장: 정표고로 통일. 대안 제시: ① 타원체고 파일을 정표고로 변환해 제공,
  ② route.json ellipsoidal_height 로 앱 자동 변환 구현 — 사용자 선택 대기
