# 2026-07-13 지오이드 0 = 타원체고? (Q&A)

**소요 시간**: 2분
**Context 사용량**: input 2680k / output 1k tokens

## 답변 (코드 변경 없음) — 아니요

- 지오이드 슬라이더는 datum 스위치가 아님 — 드론높이 모드의 라벨평면 뺄셈 항일 뿐
- 기준 결정 요소: 드론 고도 값(정표고 / ellipsoidal_height 선언 시 자동 +26.06 타원체고)과 지물 z
- 타원체고 기준 스위치 = route.json `ellipsoidal_height` (자동 변환), 그때 지오이드는 0 유지(중복 방지)
- 지면고도 모드는 지오이드 미사용 → 측점 Point(정표고 잔재) 교정 필요성 재안내
